# 牙椅管路消毒机参数

**一.设备用途及功能**

1.纯水供应：为口腔诊疗设备如牙科综合治疗台等提供符合卫生标准的纯水，满足治疗过程中对水的纯净度要求，避免水中杂质、细菌等对患者口腔造成感染或对设备造成损害。

2. 管路消毒：对口腔诊疗设备的水路系统进行定期消毒，防止细菌滋生和生物膜形成，保证管路系统的清洁和卫生，降低交叉感染的风险。

3.纯水制备功能：通过多级过滤、反渗透等技术，去除水中的杂质、离子、有机物、细菌等，生产出高纯度的纯水。通常具备水质监测功能，可实时显示水的电阻率、电导率等指标，确保纯水质量。

4. 消毒功能：采用化学消毒（如过氧乙酸、次氯酸钠等消毒剂）或物理消毒（如紫外线、臭氧等）方法对管路进行消毒。能按照设定的程序自动完成消毒过程，包括消毒剂的注入、循环、浸泡和冲洗等步骤，确保消毒效果的一致性和可靠性。还具有消毒时间和剂量控制功能，可根据不同的管路长度和设备要求进行调整。

### 二.技术规格，产品基本配置

\*产水量:1.0L/min-7.0L/min

\*有效氯含量10mg/L-120mg/L

\*功率≤3.0KM

\*水压0.1MPa-0.3Mpa

\*出水水质符合团体标准T/WSJD40-2023《口腔综合治疗台水路清洗消毒技术规范》用水要求.

\*满足《GB28234-2020酸性电解水生成器卫生要求》微酸水国家标准技术指标pH值5.0-6.5

\*诊疗用水纯化水的菌落总≤500CFU/mL(R2A琼月指培养基)或≤100CFU/mL(营养琼脂培养基)。两种方法均不应检出致病菌。

**三. 技术及售后服务**

1.质保三年

2.赣州配有售后工程师，机器故障后，24小时内可到院处理售后服务。