# 牙椅管路消毒机参数

\*产水量:1.0L/min-7.0L/min

\*有效氯含量10mg/L-120mg/L

\*功率≤3.0KM

\*水压0.1MPa-0.3Mpa

出水水质符合团体标准T/WSJD40-2023《口腔综合治疗台水路清洗消毒技术规范》用水要求.

满足《GB28234-2020酸性电解水生成器卫生要求》微酸水国家标准技术指标pH值5.0-6.5