**技术参数**

**数字化口腔X线成像系统（预算8000元）**

\*传感器的物理尺寸27.5mm~45mm

\*有效成像区域22.5mm~36mm

\*灰阶范围0~4095

\*线对分辨率≥10IP/mm

传感器的厚度≥5mm

电源≥4.25V

光纤面板,数据线要经久耐用，提供良好的品质保证

接口至少保证两个可用USB2.0接口

操作系统需满足WindowsXP(32位/64)indows7(32位/64)indows10(32位/64)

**口内X射线机（预算8000元）**

\*最大管电压≥ 60kv

\*管电流范围 ≥2mA

\*曝光时间0.04~1s

\*焦点尺寸≤0.4mm

重量≤ 2.5kg

NMPA医疗器械注册证 (III类) 信息及注册证号

符合中国辐射安全标准 (GBZ 130等) 的检测报告

泄漏辐射水平检测报告

使用年限： ≥10年

**牙科影像扫描仪（预算10000元）**

\*分辨率：≥10P/mm .

\*影像位深： ≥12bits/pixel

\*灰阶：16bit

\*理论分辨率：25LP/mm

影像板寿命：≥2000次

重量：≤3KG

成像速度：≤3S

连接方式：USB连接线

影像板材质：（软片）可适用各规格影像板。

使用年限： ≥7年