[bookmark: _GoBack]附件:
内科采购铅衣项目需求
产品要求：能防护射线峰值管电压120KV所产生的辐射；规格：分体式，铅衣前挡铅当量≥0.5mmpb, 后挡铅当量≥0.25mmpb，过滤板≥0.7mmGm，铅衣标准符合YY/T0292.1-2020 《医用诊断X射线辐射防护器》
质保1年
货期5个工作日

