附件：
1、 测漏工作流程：具备完整自动测漏流程：加压‑保压‑压力实时监测‑泄压，符合富士内镜操作规范；可自动判定内镜泄漏状态，压力控制：输出测漏压力严格匹配富士内镜原厂规定压力，压力精准可控；具备过压自动保护、异常自动泄压，杜绝压力过高损伤内镜插入部、弯曲部。
2、 操作使用：支持一键启动测漏，人机界面简洁清晰，适合洗消岗人员快速操作；适配清洗间潮湿工作环境，主机耐水汽、耐消毒气雾腐蚀。
3、 [bookmark: _GoBack]接口配件：配置富士原厂对应全部在用型号内镜的测漏接头、连接管路；接头密封圈为原厂配件，减少假漏故障；后期配件、密封圈可原厂正常采购供应。
4、 环境适应性：适合放置于内镜清洗处置区域，体积小巧，不占用过多洗消操作台面。
5、 在用富士气管镜型号SN3B087G156。
