附件：
1、 设备作用
用于哮喘、慢咳、过敏性鼻炎等气道炎症的检测。
2、 功能简介：
FeNO50检测大气道炎症，FeNO200和CaNO检测小气道炎症，FnNO10检测上气道炎症。
3、 主要技术参数：
1. [bookmark: _GoBack]测量性能参数测量范围：通常为0-5000ppb。分辨率：通常为1ppb。测量精度（准确性）：示值误差通常为±5%。测量重复性（重复性）：相对偏差（CV）通常要求≤10%。线性：相关系数（R²）通常要求≥0.98。稳定性：测量间隔在2小时内的浓度变化率通常要求≤±10%。分析时间：通常≤60秒。
四、配置清单：
	产品
	构成
	数量

	呼气分析仪
	呼气分析仪主机（含FeNO、sNO、FnNO和CaNO）
	1台

	
	过滤器（吸气过滤器）
	1个

	
	PC软件、数据线（客户自配台式电脑/笔记本及打印机）
	1套

	
	装箱单、产品说明书、快速指南、保修卡等
	1套


五：专用耗材：
耗材名称：一氧化氮检测器      不能单独收费  
六、质保及售后服务：
 质保5年。售后服务：有问题2小时响应，24小时到场，现场解决不了的话提供样机临时代替使用。
