附件：
一、设备作用：用于急慢性疼痛，产后康复，尿潴留，产后催乳等。
二、功能简介:
1. 输出通道：四路输出（最好有温热）
三、主要技术参数:
1.电脉冲频率：为600-1000Hz（允差±10%），不同治疗模式（如催乳、子宫复旧）对应不同频率。脉冲宽度：为0.4ms（允差±30%）或0.5ms。输出幅度：为0-255级连续可调。输出强度可分通道独立调节。输出波形：为矩形波、复合波或正弦波等。输出能量/电量：最大输出电流通常≤50mA或≤100mA。
2.输出通道与电极输出通道数：为3-6通道，支持单通道独立调节或同时多部位治疗。电极配置：支持导电粘胶电极或专用治疗罩（如乳房治疗罩）。
3.时间调节治疗时间：常见调节范围为0-60分钟可调。
[bookmark: _GoBack]4.电气与物理参数工作电压：交流220V（±10%）或直流3.7V/5.0V。输入功率：通常≤35VA或≤60VA。
四、配置清单:主机，电源线，4通道电极板
5、 专用耗材:无
6、 质保及售后服务
1.质保：主机保修＞2年
2.售后服务：设备发生故障时24小时响应服务，3天内解决故障。

