附件：
评分方案
	[bookmark: _GoBack]（一）价格评分：30分

	评审内容
	分值

	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：
磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）*30
	30 分

	（二）技术评审：50分

	技术指标及要求
	完全响应磋商文件“第五章货物需求表及采购需求”一、技术需求中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。
评审依据：技术需求响应/偏离表。
	符合性审查

	技术加分项（50分）
	1.A需求：标配锂电池，工作时间≥4.5小时，满足得5分；可选配大容量锂电池，工作时间≥9小时，得10分。本项最高得10分。
评审依据:响应文件提供设备生产厂家的产品说明书或第三方检测机构出具的报告加盖生产厂家公章予以佐证，未提供或提供不合格不得分。
	10分

	
	2.B需求：支持USB外部存储，支持≥2000小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥4500组无创血压测量记录，≥110小时全息波形的存储与回顾功能，同时满足以上3点得5分；支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能，同时满足得10分，本项最高得10分。
评审依据:响应文件提供设备生产厂家的产品说明书或第三方检测机构出具的报告加盖生产厂家公章予以佐证，未提供或提供不合格不得分。
	10分

	
	3.C需求：心率监测范围：成人10～280bpm，小儿/新生儿：10～340bpm。以上2点满足得5分；心率监测范围：成人10～300bpm，小儿/新生儿：10～350bpm，以上2点全部满足得10分，本项最高得10分。
评审依据:响应文件提供设备生产厂家的产品说明书或第三方检测机构出具的报告加盖生产厂家公章予以佐证，未提供或提供不合格不得分。
	10分

	
	4.D需求：提供QRS阈值调节功能，满足得5分；能有效避免因R波幅度较低时误报停搏报警，以及某些高T波和高P被误识别为QRS波群，得10分，本项最高得10分。
评审依据:响应文件提供设备生产厂家的产品说明书或第三方检测机构出具的报告加盖生产厂家公章予以佐证，未提供或提供不合格不得分。
	10分

	
	5.E需求：动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，满足得5分；并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息，得10分，本项最高得10分。
评审依据:响应文件提供设备生产厂家的产品说明书或第三方检测机构出具的报告加盖生产厂家公章予以佐证，未提供或提供不合格不得分。
	10分

	（三）商务评审：（10分)

	商务
条款
	完全响应磋商文件“第五章货物需求表及采购需求”二、商务条件中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。
评审依据：商务需求响应/偏离表。
	符合性审查

	业绩(6分)
	供应商提供2020年（合同签订时间为准）至磋商截止时间内类似项目业绩，每提供一份得3分，最高得6分。
评审依据：响应文件提供业绩中标通知书或者合同予以佐证，未提供或提供不合格不得分。
	6分

	质保年限
（4分）
	投标人所投货物（设备整机）在满足磋商文件要求基础上，承诺质保3年得2分；每增加一年得1分，最高得4分。
评审依据：响应文件提供质保年限承诺函（格式自拟）并加盖制造商公章参与评审，未提供或提供不合格不得分。
	4分



